

Для подключение Фискального регистратора MSTAR-TK, c прошивкой 4.4.24 к 1с необходимо установить Драйвер Штрих 4.13.562. При подключении по USB- интерфейсу, необходимо для установить драйвер USB-COM. http://multisoft.ru/files/Documents/MSTAR\_TK\_CD/drivers\_2.rar


После чего, в 1с :

1. Подключаемом оборудовании выбрать «ККТ с Передачей Данных». И создать новое наименование.




1. В Драйвере Оборудования выбрать «АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)», указать Организацию и Серийный номер, Записать и закрыть.




3)Выбрать добавленное наименование и перейти в настройки. 

4) 1с автоматически определит драйвер ШТРИХ 4.13.562 Установаленный ранее. В форме «Параметры связи» Указать Порт и скорость. (Для USB-COM эмуляции можно использовать любую скорость, рекомендуем 115200)



5)В параметрах устройства оставить все без изменений.



6)Налоговоый ставки установить как: 1-18, 2-10, 3-0, 4-0. Записать и закрыть.

